ANALISIS KUALITAS JARINGAN VSAT

PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN KABUPATEN LAHAT

Yevi Grata Putra1, Syahril Rizal2  , Fatoni3
Mahasiswa Universitas Bina Darma1, Dosen Universitas Bina Darma2, Dosen Universitas Bina Darma3
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang
e-mail : yevi_grataputra@yahoo.com, syahril_rizal@mail.binadarma.ac.id, fatoni@mail.binadarma.ac.id

Abstract - Internet Service Center District (PLIK) is an internet access service provided by the government for rural communities. PLIK using VSAT technology, VSAT on a problem often encountered is a significant propagation delay and the ability of VSAT terminal to receive and send data is very susceptible to weather changes. Research carried out at 5 points PLIK the Lahat district, Pulau Pinang, Kota Agung, Kikim Timur and Gumay Talang in Lahat regency. VSAT network quality analysis emphasizes the process of monitoring and measuring network quality parameters are bandwidth, delay, packet loss, and  throughput. by using monitoring tools Biznet  Bandwidth  Meter,  Axence  NetTools  Pro 4.0, and  IPSTAR  Terminal  Properties, experimental  research  methods.  From  the  results  obtained  far  enough  from  the  bandwidth  available bandwidth capacity, the minimum average delay of 632 475 ms and the maximum average delay of 705 575 ms.  Value  between  7-25%  packet  loss,  and  throughput  values  obtained  0.878483  -  1.417556%  of  the available bandwidth. TIPHON standardization and standardization based on ITU-T, the quality of VSAT networks can be said PLIK poor quality or bad.

Keyword: VSAT, Bandwidth, Delay, Packet Loss, Throughput.

Abstrak  -  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan  (PLIK)  adalah  sebuah  pusat  layanan  akses  internet  yang disediakan  pemerintah  untuk  masyarakat  pedesaan.  PLIK  menggunakan  teknologi  VSAT,  pada  VSAT masalah  yang  sering  dihadapi  adalah  delay  propagasi  yang  signifikan  dan  kemampuan  terminal  VSAT menerima dan mengirim data sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Penelitian yang dilakukan pada 5 titik PLIK pada kecamatan Lahat, Pulau Pinang, Kota Agung, Kikim Timur dan Gumay Talang di kabupaten Lahat. Analisis kualitas jaringan VSAT menekankan proses pemantauan dan pengukuran parameter kualitas jaringan yaitu bandwidth, delay, packet loss, dan throughput. dengan menggunakan tools monitoring Biznet Bandwidth Meter, Axence NetTools Pro 4.0, dan IPSTAR Terminal Properties, dengan metode penelitian eksperimen. Dari hasil penelitian didapat bandwidth tersedia cukup jauh dari kapasitas bandwidth, nilai delay rata-rata minimum sebesar 632.475 ms dan nilai delay rata-rata maksimum sebesar  705.575 ms. Nilai packet loss  antara  7-25  %,  dan  didapat  nilai  throughput  0.878483  -  1.417556  %  dari  bandwidth  tersedia. berdasarkan standarisasi TIPHON dan standarisasi ITU-T maka kualitas jaringan VSAT PLIK dapat dikatakan berkualitas jelek atau buruk.

Kata Kunci : VSAT, Bandwidth, Delay, Packet Loss, Troughput.

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

1.  PENDAHULUAN

Pengguna Pusat Layanan Internet Kecamatan menginginkan kualitas pelayanan yang terbaik, namun	teknologi 	VSAT 	memiliki 	beberapa

kelemahan  yang  disebabkan  karena  jarak  satelit dan bumi yang relatif jauh mengakibatkan adanya delay propagasi yang signifikan dan kemampuan satelit untuk mengirim dan menerima data rentan

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

terhadap   gangguan   cuaca.   Untuk   mengetahui kualitas   jaringan   VSAT   pada   pusat   layanan internet kecamatan maka harus dilakukan sebuah analisis pengukuran parameter kualitas jaringan.
Analisis kualitas jaringan VSAT pusat layanan internet		kecamatan 	menekankan 	 proses pemantauan dan perhitungan parameter kualitas jaringan	pada 	infrastruktur 	jaringan 	seperti kecepatan  dan   kapasitas   transmisi,  dari  suatu stasiun   VSAT   ke   stasiun   hub   tujuan   (pusat), dimana dalam hal ini parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas jaringan VSAT yaitu bandwidth, delay, packet loss dan throughput jaringan VSAT.
Penilitian yang pernah dilakukan oleh Pinkan Prisma Sitepu, yang berjudul “Studi Analisis Performansi Jaringan Internet pada PT Indosat Medan” menekankan pengukuran dan pemantauan parameter  Delay,  Packet  Loss,  Througput  dan utilitas jaringan dari router yang ada di Medan ke router   yang   ada   di   Jakarta   dan   sebaliknya. Berbeda dengan penelitian di atas, pada penelitian ini	pengukuran 	parameter 	kualitas 	jaringan dilakukan   dari   station   VSAT   Pusat   Layanan Internet Kecamatan yang ada di Lahat ke station VSAT yang ada di Jakarta.

2.  METODOLOGI PENELITIAN

2.1.  Kualitas layanan (Quality Of Service)

Menurut Marchese (2007), berdasarkan sudut pandang   jaringan,   Quality   Of   Service   (QoS) adalah kemampuan suatu elemen jaringan, seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan [7].
2.2.  Parameter Kualitas Jaringan a.   Bandwidth
Bandwidth    adalah 	luas   atau    lebar   cakupan frekuensi   yang   digunakan   oleh   sinyal   dalam medium transmisi. dalam jaringan komputer, bandwidth	sering 	digunakan 	sebagai 	suatu sinonim  untuk  kecepatan  transfer  data  (transfer rate) yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah  titik  ke  titik  lain  dalam  jangka  waktu tertentu (pada umumnya dalam detik). Jenis bandwidth  ini  biasanya  diukur  dalam  bps  (bits per second). Adakalanya  juga dinyatakan dalam Bps (bytes per second) [4].

b.   Delay

Delay  adalah waktu  tunda suatu paket yang diakibatkan oleh  proses transmisi  dari  satu  titik ke  titik  lain  yang  menjadi  tujuannya.  Titik-titik ini   dapat   berupa   perangkat   komputer,   atau perangkat jaringan lainnya seperti router, modem dan	sebagainya 	yang 	dilewati 	oleh 	paket informasi. One  Way  Delay (OWD) adalah waktu yang  dibutuhkan  oleh  satu  paket  dari  tempat sumber ke tujuan.   Waktu dari sumber ke tujuan kembali lagi ke sumber disebut Round Trip Time (RTT).  Jenis  delay  yang  di  ukur  pada  jaringan VSAT yaitu.
1)   Delay 	propagasi 	   adalah	waktu 	 yang dibutuhkan	oleh 	sinyal 	informasi 	untuk bergerak  dalam   media   komunikasi   seperti kabel,   serat   optik,   gelombang   mikro   dan satelit.
2)   Delay 	transmisi 	adalah 	waktu 	yang dibutuhkan suatu sistem untuk melewatkan sejumlah paket data.
3) Delay antrian adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu paket data sebelum paket tersebut diteruskan ketujuanya.
Menurut  versi  TIPHON  standarisari  nilai  delay

sebagai berikut.

Tabel 1. Standarisasi Delay versi TIPHON
Harmonization  Over  Network)  standarisari  nilai

packet loss sebagai berikut.

Kategori DegradasiPacket LossSangat bagus0Bagus3 %Sedang15 %Jelek25 %

Tabel 3. Standarisasi  Packet Loss versi TIPHON

Kategori Latency	Besar Delay	
Sangat bagus	< 150 ms	
Bagus	150 s/d 300 ms	
Sedang	300 s/d 450 ms	
Jelek	> 450 ms	

Sumber : TIPHON [5]

Sedangkan berdasarkan versi ITU-T standarisari nilai delay sebagai berikut.

Kategori LatencyBesar Delaybaik< 150 msCukup150 s/d 400 msBuruk> 400 ms

Tabel 2. Standarisasi Delay versi ITU-T

Sumber : TIPHON [5]

Sedangkan menurut versi ITU-T terdapat tiga ketegori penurunan kualitas jaringan berdasarkan standarisari nilai packet loss sebagai berikut.

Kategori DegradasiPacket LossBaik3 %Cukup15 %Buruk25 %

Tabel 4. Standarisasi  Packet Loss versi TIPHON

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

Sumber : ITU-T G.114 [6]

c.   Packet Loss

Packet Loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi	paket 	data 	mencapai 	tujuannya. Kegagalan paket tersebut mencapai tujuan, dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinkan, di antaranya yaitu.
1)   Terjadinya overload trafik didalam jaringan.

2)   Tabrakan (congestion) dalam jaringan.

3)   Error yang terjadi pada media fisik

4)   Kegagalan  yang  terjadi  pada  sisi  penerima antara lain bisa disebabkan karena Overflow yang terjadi pada buffer.
Di  dalam  implementasi  jaringan,   nilai  packet loss	ini 		diharapkan 	 mempunyai   nilai   yang minimum. Secara umum terdapat empat ketegori penurunan   kualitas   jaringan   berdasarkan   nilai packet	loss 	sesuai 	dengan 	versi 	TIPHON (Telecommunications	and 	Internet 	Protocol

Sumber : ITU-T G.114 [6]

d.   Throughput

Throughput adalah ukuran dari kecepatan dimana  data   dapat  dikirim  melewati   jaringan dalam	bit 	per 	second 	(bps). 	Kemampuan throughput		dalam 	menopang 		hardware (perangkat keras) disebut dengan bandwidth. ada kenyataannya, istilah bandwidth kadang-kadang digunakan   sebagai   sinonim   dari   throughput. Dalam menentukan kualitas jaringan komunikasi data  khususnya  jaringan  internet,  terdapat  dua hal penting yaitu  besarnya  delay  dan  kecepatan dari   suatu   paket   data   untuk   melewati   suatu jaringan, dan memadai atau tidaknya bandwidth jaringan  yang  tersedia [4].

2.3. Jaringan VSAT

Very 	Small 	Aperture 	Terminal 	(VSAT)

adalah   suatu    istilah   yang   digunakan 	untuk
menggambarkan terminal-terminal stasiun bumi satelit	kecil 	yang 	menggunakan 	antena berdiameter antara 0,9 sampai dengan 3,8 meter

Perangkat yang digunakan :

1.   1 Unit PC Server (IBM)

2.   5 Unit PC Client ( Lenovo Think Center

yang   digunakan   untuk   melakukan

pengiriman

M40E)

data, 	gambar 	maupun 	suara 	via 	satelit.

Elemen  jaringan  VSAT  dapat  dibagi  dalam  2 kategori, yaitu  :
1.   Ground segment; yaitu element jaringan VSAT yang berada di bumi, yang terdiri dari HUB, dan terminal VSAT itu sendiri.
2.   Space  segment, yaitu  elemen  jaringan VSAT

3.   Peralatan Jaringan Lokal (Wallmount rack, Switch TPLINK TL-SL 5428E, Kabel UTP, Wallpatch, Patch Core, Modem ADSL IPSTAR )
4.   Peralatan WAN ( Antena grid dan tower untuk kebutuhan wireless, Antena VSAT
IPSTAR Kuband 1.2)

yang  terdapat  di  langit,   yang

terdiri  dari

5.   1 Printer HP muliti fungsi

satelit, dalam hal  ini digunakan satelit GEO

(Geosynchronous Earth Orbit) [3].

2.5. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan eksperimen, menurut	(Nazir, 	2005) 	metode 	eksperimen

merupakan   observasi   dibawah

(artificial  ccondition)  dimana

kondisi   buatan kondisi  tersebut

dibuat   dan   diatur   oleh   si

peneliti.   Dengan

Gambar 1. Konfigurasi Jaringan VSAT [3]

2.4. Topologi Jaringan PLIK

demikian 	penelitian 	eksperimental 	adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol.

2.6. Pengukuran Kualitas Jaringan VSAT

a.   Pengukuran Bandwidth

Bandwidth  adalah  luas  atau  lebar  cakupan frekuensi yang digunakan oleh  sinyal dalam
medium  transmisi.  Bandwidth  ini  biasanya

diukur  dalam  s a t u a n  bps

(bits  per  second)

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

 

Gambar 2. Topologi Jaringan PLIK [3]

atau Kbps (Kylo bits per second). Besar kapasitas bandwidth  untuk  setiap  titik  pusat layanan internet kecamatan 256 downlink dan
128   uplink,   kapasitas   bandwidth   tersebut dibagi untuk melayani 1 server dan 5 client. Untuk pengukuran bandwidth tersedia peneliti
menggunakan  tools  monitoring  yaitu  Biznet

Speed Meter.

Gambar 3. Layout Bandwidth BizNet Speed Meter

delay,  karena  hasil  laporan  NetWatch  juga menunjukan statistik packet loss.

Gambar 5. Statistik hasil Packet Loss

d.   Pengukuran Throughput

Throughput adalah perbandingan antara paket

b.   Pengukuran Delay

data  yang  berhasil  sampai

tujuan,  atau  bisa

Delay  adalah waktu  tunda suatu paket yang diakibatkan  oleh  proses  transmisi  dari  satu

juga   diartikan   sebagai terukur   saat   pengiriman

bandwidth    aktual data.   Pengukuran

titik  ke  titik  lain  yang  menjadi

Dalam  penelitian  ini  dilakukan

tujuannya.

pengukuran

throughput 	ini 	akan 	dilakukan 	dengan mengirimkan dan membebeni paket data dari

delay 	dari 	titik 	pusat 	layanan 	internet kecamatan ke hub tujuan yang ada di Jakarta. Untuk pengukuran delay digunakan tools monitoring Axence Nettools Pro 4.0.

satu titik pusat layanan internet kecamatan ke hub tujuan yang ada di pusat. Pengukuran throughput	akan 	menggunakan 	software Axence Nettools Pro 4.0, akan di dapat throughput dalam satuan bytes/second.

Gambar 4. Statistik hasil Delay

c.   Pengukuran Packet Loss

Gambar 6. Statistik hasil Throughput

Packet  Loss  adalah  banyaknya hilang  selama  proses  transmisi

paket  yang yang  dikur

3.  HASIL

A.  Hasil Pengukuran Parameter

dalam persen. Pengukuran packet  loss dapat menggunakan  software Axence Nettools  Pro
4.0. Cara melakukan pengukuran packet loss

menggunakan  software Axence Nettools  Pro

Setelah 	melakukan 	eksperimen 	berupa pengukuran dan pemantauan parameter kualitas jaringan VSAT pusat layanan internet kecamatan yaitu pengukuran bandwidth,  delay, packet loss,

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

4.0. 	sama  seperti  melakukan

pengukuran

dan throughput. Didapat hasil seperti berikut.

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

1.   Hasil Pengukuran Bandwidth

Berdasarkan hasil pengukuran bandwidth menggunakan tools monitoring BizNet Speed Meter untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan didapat bandwidth tersedia dalam satuan Kilobytes persecond (kbps) seperti berikut.
Tabel 5. Bandwidth tersedia untuk setiap titik PLIK

Titik Pusat Layanan
Internet Kecamatan	Bandwidth
(Kbps)	
Lahat	102.12	
Pulau Pinang	90.04	
Kota Agung	105.04	
Kikim Timur	170.86	
Gumay Talang	153.64	

2.   Hasil Pengukuran Delay

Dari  hasil  pengukuran  delay  menggunakan tools  monitoring  Axence  Nettools  Pro  4.0 untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan didapat nilai delay dalam satuan millisecond (ms) seperti tabel berikut.
Tabel 6. Hasil pengukuran Delay untuk setiap titik PLIK

No.	Titik PLIK	Respons
Time (ms)	
1.	Lahat	660.800	
2.	Pulau Pinang	705.575	
3.	Kota Agung	697.900	
4.	Kikim Timur	632.475	
5.	Gumay Talang	640.900	

3.    Hasil Pengukuran Packet Loss

Berikut 	hasil 	  pengukuran 	packet 	loss menggunakan	tools 	monitoring 	Axence Nettools Pro 4.0 . Besar packet loss dihitung dalam bentuk persentase.
Tabel 7. Hasil pengukuran Packet Loss PLIK

No.	Titik Pusat Layanan
Internet Kecamatan	Packets	
		Loss	% Loss	
1.	Lahat	682	12	
2.	Pulau Pinang	1375	25	
3.	Kota Agung	1100	20	
4.	Kikim Timur	424	8	
5.	Gumay Talang	369	7	

4.   Hasil Pengukuran Throughput

Berikut 		hasil 	throughput 		berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada setiap titik pusat  layanan   internet  kecamatan,  didapat hasil	throughput 		dalam 	satuan 	bytes persecond (b/s).
Tabel 8. Hasil pengukuran Throughput PLIK

No.	Titik PLIK	Throughput (b/s)	
		Min	Avg	Max	
1.	Lahat	1009	1408	1865	
2.	Pulau Pinang	935	1307	1752	
3.	Kota Agung	1001	1418	1863	
4.	Kikim Timur	1034	1537	1948	
5.	Gumay Talang	1038	1505	1932	

B.   Analisis Hasil Eksperimen

Setelah 	dilakukan 	pengukuran 	parameter kualitas jaringan VSAT pada setiap titik pusat layanan	internet 	kecamatan, 	didapat 		hasil pengukuran untuk parameter bandwidth, delay, packet loss, dan throughput. Selanjutnya hasil pengukuran		parameter 	dianalisis		untuk mengetahui besarnya pengaruh cuaca terhadap kualitas jaringan VSAT pusat layanan internet kecamatan pada 5 kecamatan di kabupaten Lahat. berikut penjelasan  analisis  dari setiap parameter kualitas jaringan VSAT.

1.   Analisis Bandwidth

Kapasitas Bandwidth yang dimiliki setiap titik pusat layanan internet kecamatan sama, yaitu

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

256  untuk  downlink  dan  128  untuk  uplink. Dari hasil pengukuran bandwidth melalui titik pusat   layanan   internet   kecamatan   Lahat, Pulau Pinang, Kota Agung, Kikim Timur, dan Gumay   Talang,   pengukuran   menggunakan tools monitoring Biznet Speed Meter didapat bandwidth tersedia untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan yang berbeda. Berikut	ini 	tabel 	perbedaan 	kapasitas bandwidth   dan   bandwidth   tersedia   untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan.
Tabel 9. Analisis pengukuran Bandwidth PLIK

No.	Titik PLIK	Kapasitas Bandwidth (Kbps)	Bandwidth Tersedia (Kbps)	
1.	Lahat	384	102.12	
2.	Pulau Pinang	384	90.04	
3.	Kota Agung	384	105.04	
4.	Kikim Timur	384	170.86	
5.	Gumay Talang	384	153.64	

Dari 	hasil 	 pengukuran 	dalam 		tabel 	 diatas, perbandingan antara kapasitas bandwidth dengan bandwidth   tersedia   untuk   setiap   titik   pusat layanan internet kecamatan hasilnya  cukup  jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena besarnya bandwidth akan dipengaruhi oleh kemampuan antenna		(reflector) 	terminal 	VSAT 	  untuk menerima sinyal dari satelit. Selain itu kapasitas bandwidth  yang  memang  dibatasi  dari  SIMM- PLIK (Sistem informasi monitoring manajemen pusat		layanan 	internet 	 kecamatan), 	karena semakin	 besar 		kapasitas 	 bandwidth 	   yang disediakan		akan 		  semakin 	besar 	bandwidth tersedia.

2.   Analisis Delay

Dalam  menentukan  kualitas  jaringan  VSAT salah satu hal penting yaitu besarnya delay karena jarak satelit dengan bumi yang relatif

jauh dan kemampuan satelit menerima dan mengirim   data   rentan   terhadap   gangguan cuaca.	Menurut 	standarisasi 	TIPHON, besarnya delay dapat diklasifikasikan sebagai kategori delay  sangat  bagus  jika  <  150  ms, bagus jika 150  ms  sampai 300  ms,  kategori sedang jika 300 ms sampai 450 ms, dn buruk jika > 450 ms. Sedangkan berdasarkan standarisasi ITU-T besarnya delay dapat dikategorikan sebagai kategori delay baik jika
< 150 ms, cukup jika 150 ms sampai 400 ms,

dan buruk jika > 400 ms.

Dari  hasil  pengukuran  nilai  delay  jaringan VSAT pusat layanan internet  kecamatan pada kecamatan Lahat, Pulau Pinang, Kecamatan Kota   Agung,   Kikim   Timur,   dan   Gumay Talang  di  kabupaten   Lahat.  Didapat  nilai delay   rata-rata   dalam   satua    millisecond, seperti tabel berikut.
Tabel 10. Analisis pengukuran Delay PLIK

No.	Titik
PLIK	Delay Total (ms)	
TIPHON	
ITU-T	
1.	Lahat	660.800	Jelek	Buruk	
2.	Pulau
Pinang	705.575	Jelek	Buruk	
3.	Kota
Agung	697.900	Jelek	Buruk	
4.	Kikim
Timur	632.475	Jelek	Buruk	
5.	Gumay
Talang	640.900	Jelek	Buruk	

Berdasarkan tabel diatas besar nilai delay menurut standarisasi   kualitas   jaringan   versi   TIPHON, maka  kategori  delay  rata-rata  untuk  semua  titik pusat layanan internet   kecamatan yang di amati termasuk kategori delay jelek karena besar nilai delay diatas 450 ms. Sedangkan berdasarkan standarisasi ITU-T maka nilai delay untuk semua titik  pusat  layanan  internet  kecamatan  yang  di

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

amati termasuk kategori buruk, karena nilai delay diatas   400   ms.   Faktor   yang   mempengaruhi besarnya nilai  delay  karena  jarak satelit dengan bumi  yang  sangat  jauh  dan  kemampuan  satelit dalam mengirim dan menerima data sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

3.   Analisis Packet Loss

Dari hasil pengukuran terhadap jaringan VSAT pusat layanan internet kecamatan pada 5 kecamatan di kabupaten Lahat, didapat nilai packet  loss  dalam  hitungan  persentase  (%) untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan.	Berdasarkan 	standarisasi TIPHON,  untuk  kategori  degeradasi  packet loss sangat bagus jika 0 %, bagus jika 3 %, kategori sedang jika 15 % dan kategori buruk jika 25 %. Hasil pengukuran untuk setiap titik sebagai berikut.
Tabel 11. Analisis pengukuran Packet Loss PLIK

No.	Titik
PLIK	Packets	TIPHON	ITU- T	
		Loss	% Loss			
1.	Lahat	682	12	Sedang	Cukup	
2.	Pulau
Pinang	1375	25	Jelek	Buruk	
3.	Kota
Agung	1100	20	Sedang	Cukup	
4.	Kikim
Timur	424	8	Sedang	Cukup	
5.	Gumay
Talang	369	7	Sedang	Cukup	

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran dari 5 titik pusat layanan internet kecamatan, kecamatan Lahat, kecamatan Kota Agung, kecamatan Kikim Timur dan kecamatan Gumay Talang termasuk kategori  degeradasi  sedang  karena  besar  nilai packet loss antara 7 % sampai 20  % dari 5500 bytes  total  paket  yang  dikirimkan.  Sedangkan untuk kecamatan Pulau Pinang termasuk kategori

degeradasi jelek karena besar nilai packet loss 25

%  dari 5500  bytes  total paket yang dikirimkan. Berdasarkan standarisasi ITU-T maka nilai packet loss untuk titik pusat layanan internet kecamatan Lahat, kecamatan Kota Agung, kecamatan Kikim Timur dan kecamatan Gumay Talang termasuk kategori cukup, karena nilai packet loss antara 7
%  sampai  20  %,  sedangkan  untuk  titik  pusat layanan	internet 	kecamatan 	Pulau 	Pinang termasuk kategori Buruk, karena nilai packet loss
25 % dari total paket yang dikirim.

Faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan besarnya   nilai   packet   loss   karena   terjadinya overload	trafik 	didalam 	jaringan 	karena pengukuran   yang   dilakukan   pada   jam   sibuk, tabrakan (congestion) dalam jaringan satelit, error yang terjadi pada media fisik, dan kegagalan yang terjadi pada sisi penerima (pusat) antara lain bisa disebabkan  karena  Overflow  yang  terjadi  pada buffer	atau 	karena 	pengaruh 		cuaca. 	   Pada penelitian	 dibuktikan 	  bahwa 	cuaca 	 sangat berpengaruh, ketika hari hujan maka hasil nilai packet loss akan semakin besar.

4.   Analisis Throughput

Throughput adalah perbandingan antara paket data   yang   berhasil   sampai   tujuan   selama interval   waktu 	tertentu,    atau 	bisa    juga diartikan  sebagai  bandwidth 	aktual  terukur saat pengiriman data. Dari hasil pengukuran dan   perhitungan   didapat   nilai   throughput untuk setiap titik pusat layanan internet kecamatan, seperti tebel berikut.

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

Tabel 12. Analisis pengukuran Throughput PLIK

No.	Titik
PLIK	Bandwidth Tersedia (Kbps)	Throughput Rata-rata (bps)	Persentase	
1.	Lahat	102.12	1408	0.11957 %	
2.	Pulau
Pinang	90.04	
1307	
0.10981%	
3.	Kota
Agung	105.04	
1418	
0.12479 %	
4.	Kikim
Timur	170.86	
1537	
0.17719 %	
5.	Gumay
Talang	153.64	
1505	
0.16830 %	

Throughput bersifat dinamis karena dipengaruhi keadaan	trafik 	jaringan. 	Berdasarkan		hasil pengukuran  diatas,  diketahui  besar  throughput rata-rata   untuk   titik   pusat    layanan 	internet kecamatan Kikim Timur sebesar 1537 b/s hasil tersebut lebih besar dibanding dengan hasil untuk titik pusat layanan  internet kecamatan  lain, jika dipersentasekan sekitar 0.177194 % dari total bandwidth		yang 	   tersedia. 		sedangkan 		untuk throughput  rata-rata  terendah  sebesar  1307  b/s jika dipersentasekan sekitar 0.109810 % dari total bandwidth   yang   tersedia.   hal   ini   disebabkan karena pengujian dilakukan pada saat trafik padat antara jam 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dan  besarnya  throughput  akan  terbatasi  karena delay propagasi  satelit  atau  jarak  satelit  dengan bumi yang relatif jauh.

C.  Faktor 	yang 	Mempengaruhi 	Kualitas Jaringan VSAT dan Solusi Pemecahan masalah
Dari hasil pembahasan analisis diatas terdapat beberapa	faktor 	yang 	mempengaruhi 	hasil pengukuran terhadap parameter kualitas jaringan VSAT yang terdiri dari bandwidth, delay, packet loss, dan hroughput pada jaringan pusat layanan

internet 	kecamatan 	pada 	5 	kecamatan 	di kabupaten Lahat, yaitu.
1.   Redaman, adalah jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak pada media transmisi yang digunakan. Media  transmisi yang digunakan pada jaringan VSAT jaringan pusat layanan internet  kecamatan   yaitu  satelit.  Kekuatan sinyal yang ditransmisikan bisa mengalami pelemahan karena jarak antara satelit dengan stasiun penerima dan pengrim sinyal di bumi yang jauh. Selain   masalah jarak yang jauh, kekuatan  pengiriman  dan  penerimana  data juga di pengaruhi oleh gangguan cuaca. Untuk mengurangi  redaman  pada  media  transmisi yang   digunakan   pada   jaringan   VSAT   dan untuk	meningkatkan 	kemampuan 	stasiun bumi menerima sinyal, penempatan OutDoor Unit atau  antenna  (reflector)  terminal VSAT harus  diperhatikan,  karena  pada  penelitian telah   dibuktikan   bahwa   tempat   dan   arah antenna yang tepat akan mempengaruhi kemampuan antenna dalam menerima sinyal, usahakan  posisi  antenna  berada  di  tempat yang lebih tinggi dibanding dengan bangunan lain dan  arah antena tidak terhalang dengan benda apapun seperti, pohon, bangunan, dan lain-lain.
2. Distorsi, adalah kejadian yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth. Hal ini terjadi akibat kecepatan sinyal yang berbeda yang melalui medium	udara 	pada 	komunikasi 	  satelit jaringan	VSAT. 	 untuk 		mengurangi	nilai distorsi, dibutuhkan bandwidth transmisi yang memadai	  dalam 		mengakomodasi 	adanya spektrum  sinyal.  Untuk  mengurangi  distorsi pada  jaringan  VSAT  pusat  layanan  internet

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

kecamatan dengan kapasitas bandwidth  yang sangat	terbatas 	dapat 	dilakukan 	dengan bandwidth	manajement, 	menerapkan pengalokasian dan pengaturan  bandwidth dengan menggunakan komputer server linux.
3.   Delay 	propagasi, 	adalah 		masalah 		yang dihadapi komunikasi VSAT yang disebabkan karena jarak satelit dan bumi yang relatif jauh, pada  jaringan  VSAT  satelit  yang  digunakan yaitu   jenis   satelit   GEO   (Geosynchronous Earth  Orbit),  yaitu  satelit  yang  mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi.		Delay 		ini 		  akan		   menyebabkan terbatasnya nilai throughput yang didapat, apalagi dengan kapasitas bandwidth yang terbatas.  Untuk  mengatasi  delay  propagasi dapat menggunakan berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi	problem 		tersebut, 	diantaranya penggunaan		Forward 	Error 	 Correction (FEC) yang menjamin kecilnya kemungkinan pengiriman ulang. FEC merupakan salah satu metode dalam meningkatkan reliabilitas data dalam		  telekomunikasi 		  data	dengan mengoreksi		 kesalahan 		bit-bit 	 selama transmisi.
4.   Gangguan alam, masalah pada jaringan VSAT yang disebabkan gangguan alam seperti, Sun Outage adalah kondisi dimana posisi matahari dan satelit dalam satu garis lurus, sehingga menaikan noise thermal hingga 40 dB, hal ini berlangsung selama 10-15 menit 2 kali dalam setahun,  hujan  badai,  interferensi,  dan  lain- lain.

4.  SIMPULAN

Dari 	hasil 	eksperimen, 	pengukuran 	dan analisis  yang  telah  dilakukan  terhadap  jaringan VSAT pusat layanan internet kecamatan pada 5 kecamatan   di   kabupaten   Lahat,   maka   dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
a.   Bandwidth  tersedia  untuk  setiap  titik  pusat layanan  internet  kecamatan  hasilnya  cukup jauh berbeda dari kapasitas  bandwidth  yang disediakan hal ini disebabkan karena besarnya bandwidth akan dipengaruhi oleh kemampuan antenna (reflector) terminal VSAT untuk menerima   sinyal   dari   satelit.   Selain   itu kapasitas  bandwidth  yang  memang  dibatasi dari	SIMM-PLIK 	(Sistem 	informasi monitoring manajemen pusat layanan internet kecamatan).
b.   Pada  sistem  jaringan  VSAT  masalah  yang sering dihadapai adalah delay propagasi yang signifikan   yang   disebabakan   karena   jarak antara satelit dengan  bumi yang relatif  jauh dan	kemampuan 	terminal 	VSAT 	untuk mengirim dan menerima data sangat rentan terhadap pengaruh cuaca, begitu juga yang terjadi pada jaringan VSAT pusat layanan internet kecamatan. Hasil pengukuran delay versi TIPHON, termasuk kategori delay jelek karena besar nilai delay diatas 450 ms. Sedangkan berdasarkan standarisasi ITU-T termasuk kategori buruk, karena nilai delay diatas  400   ms.   Pada   komunikasi  jaringan VSAT,  kecepatan  untuk  mengirim  data  dari satu titik pusat layanan internet kecamatan ke hub tujuan berbeda dengan titik yang lainnya. Hal ini dipengaruhi karena jarak setiap titik dari hub berbeda dan faktor kondisi cuaca.

at (Yevi Grata Putra, S.Kom)

c.   Berdasarkan 		standarisai	TIPHON 		besar Packet	 Loss 		untuk, 		 kecamatan 	  Lahat, kecamatan Kota Agung, kecamatan Kikim Timur	dan	 kecamatan 	Gumay 	 Talang termasuk	kategori	degeradasi 	sedang, sedangkan untuk kecamatan Pulau Pinang termasuk	 kategori 	 degeradasi 	  buruk. Berdasarkan standarisasi ITU-T maka nilai packet	 loss 		untuk 		kecamatan 	  Lahat, kecamatan Kota Agung, kecamatan Kikim Timur	dan	 kecamatan 	Gumay 	 Talang termasuk  kategori  cukup,  sedangkan  untuk titik pusat layanan internet kecamatan Pulau Pinang termasuk kategori Buruk.
d.   Pada analisis  throughput didapat  throughput antara 0.109810 - 0.177194 % dari bandwidth tersedia, hal ini disebabkan  karena besarnya throughput terbatasi karena delay propagasi satelit.

DAFTAR RUJUKAN

Refrensi dari buku

[1] Nazir, Mohammad, (2003). Metode penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta

[2] Sitepu,   Pingkan   Prisma   (2010).    Analisis Performansi	 Jaringan 		Internet 	pada 	PT Indosat	di 	Medan, 	Departemen 	Teknik Elektro – Universitas Sumatera Utara Medan

Refrensi dari internet

[3] Anhar. 	Analisis 	performansi 	jaringan teknologi komunikasi Verry Small Aperture Terminal	  (VSAT),    diakses 	dari 	 ( www.uinsuska.info/saintek/attachments/096_j urnal_stekin_vol11.pdf	pada 	  tanggal 	15
November 2011)

[4] Dewo,   Setio.   Bandwidth   dan   Throughput, diakses,dari(http://www.ilmukomputer.org/wp
.content/uploads-/2006/08/dewobandwidth.)

[5] Etsi. 	Telecommunication 	  and 	 Internet Protocol	Harmonization 	Over 	Network (TIPHON)   General   aspect   of   Quality   of Service  (QoS),  dari  (www.etsi.org  diakses pada tanggal 19 Oktober 2011)

[6] ITU-TG.114.International elecommunications Union	Telecommunication, 	diakses 	dari (www. itu-t .int /ITU-T /publicationsbpada tanggal 24 Januari 2012)

[7] Mercubuana, Jurnal. Kasus pada jaringan komputer, diakses  dari  ( buana.ac.id/data/Kasus-Pada-JaringanKompu- ter.pdf pada tanggal 5 Oktober 2011)